**宣城市中心医院儿科供氧终端安装**

**招 标 文 件**

**招标编号：xcszxyy-zw2019008**

**招 标 人：宣城市中心医院**

# 招 标 公 告

**一、项目概况**

**1、项目名称：宣城市中心医院儿科供氧终端安装**

2、项目地点：宣城市中心医院

3、招标范围：宣城市中心医院儿科供氧终端安装全部工作内容。

4、项目概况及采购需求：详见采购清单（附件）。

5、标段划分：分一个包。

6、质量要求：检测合格，并通过甲方验收。

7、工期要求：收到中标通知后15日内完成设备检测及装置校验并提供试验报告；并完成其他相关设备采购及安装。具体工期安排以甲方通知为准。投标人应充分考虑和评估本项目的施工复杂性及各种安全风险，工期必须配合和满足招标人对项目总进度目标的需要，服从招标人对进度的安排和管理。

8、控制价：12000元以内。

9、付款方式：经检验合格后付货款的90%，余款10%一年后付清。

**二、投标人资格要求**

1、具有有效的法人营业执照；

2、投标人应为中国境内合法注册的独立企业法人，注册资金不低于300万元，有本项目生产或经营范围，且有能力完成本项目采购的全部要求；

3、投标人须具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4、投标人须具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；

5、投标人须具有有效的机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

6、投标人须具有有效的安全生产许可证；

7、具有完成采购项目所必须的设备和专业技术能力；

8、最近两年内没有发生安全或质量事故。

9、本次招标不接受联合体投标。

**三、报名时间及地点：**

1、报名时间： 2019年5月4日— 2019年5月10日上午11时止(上午：08:30--11:30、下午：14: 30--17:00，北京时间，节假日除外)。

2、报名地点：宣城市中心医院一楼超市复印室。

3、报名携带资料：

1）单位介绍信或法人授权委托书；

2）被授权人身份证明；

3）营业执照副本；

4）企业资质证书副本；

5）项目经理证书；

6）企业类似项目业绩证明资料；

7）投标人认为需提交的其他资料。

凡有意参加的投标单位提供以上报名资料复印件装订成册加盖单位公章满足上述报名条件，即视为报名成功。

**四、开标时间及地点：**

1、开标时间： 具体时间电话通知。

2、开标地点： 宣城市中心医院5楼会议室。

**五、联系方式**

招标人：宣城市中心医院

联系人：叶涛

电话：13305631995

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **设备材料清单一览表**  附件 | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **设备带安装** | | | | | | |
| 编号 | 配件\材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铝合金设备带 | 210型，外型尺寸为21X6CM，材质符合GB5237.4-2008《铝合金建筑型材第4部分：粉未喷涂型材》标准 | 米 | 10 |  |  |
| 2 | 铝合金小罩 | 50型，外型尺寸为21X6CM，材质符合GB5237.4-2008《铝合金建筑型材第4部分：粉未喷涂型材》标准 | 米 | 3 |  |  |
| 3 | Dg10不锈钢截止阀 | 医气系统专用阀门 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | Dg4不锈钢截止阀 | DN4PN0.4，供氧系统专用阀门，材质不锈钢。 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 6YC球头、帽、焊咀 | 1、材质：06Cr19Ni10（医用级） 2、规格：球头、帽、焊咀6YC 3、焊接方法：气焊 | 付 | 20 |  |  |
| 6 | 氧气快速插座 | OO4自封式快速插座 | 个 | 14 |  |  |
| 7 | 紫铜管 | 1、材质：紫铜管（医用级） 2、规格：Φ8×1.0 3、焊接方法：气焊 4、压力试验、吹扫与清 洗设计要求：空气吹扫、泄漏性试验 5、脱脂设计要求：管道脱脂 | 米 | 60 |  |  |
| 8 | 紫铜管管件 | 1、材质：紫铜管管件（医用级） 2、规格：Φ8×1.0 3、焊接方法：气焊 4、压力试验、吹扫与清 洗设计要求：空气吹扫、泄漏性试验 5、脱脂设计要求：管道脱脂 | 个 | 25 |  |  |
| 9 | 设备带封头 | 铝合金设备带两侧的封头 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 连接件 | 使用铝合金制作的专用配件 | 只 | 10 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | | | |  |