附件

**会议室改造项目清单**

|  |
| --- |
| **宣城市中心医院会议室改造项目** |
| **序号** | **名称** | **参考****品牌** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| **智能交互会议平板** |
| 1 | 98寸液晶屏 | 小米、海信、创维 | 98英寸 4K超高清 智慧屏 AI声控专业级运动补偿悬浮全面屏高色域液晶教育电视机4+64G，2个USB2.0接口，3个HDMI2.0接口单屏尺寸2189\*1245\*80mm（二年质保） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 投屏器 | 国产 | 1、支持AirPlay、Miracast、WiDi 三大无线传输协议，并且每一种协议支持同时4台设备同时投屏显示;2、三条可拆卸式天线，双网卡双频WiFi模块，Miracast、WiDi协议使用独立WiFi通道;3、多种投屏方式，用户可扫码投屏或登陆码投屏，也支持内部跨网段投屏;4、支持Windows系统电脑和Mac OS系统电脑上内容的复制、扩展方式无线传输;5、支持全屏及2/3/4 多路投屏，各种信号源设备可任意组合;6、可外接鼠标或触摸屏进行静音，关闭，全屏、反向控制等操作;7、支持定时自动重启，杜绝长期待机运行不稳定隐患;8、除原生协议投屏方式外，用户可选配硬件发射端或安装软件客户端进行投屏，满足不同使用习惯和场景需求;9、支持无线直连、无线桥接外网和有线连接多种网络连接模式;10、接口：1\*HDMI视频 ;1\*3.5音频；1\*LAN Ethernet; 2\*USB；1\*直流供电;★11、提供原厂加盖公章产品彩页（需展示接口与天线）;★12、提供CNAS信息技术设备安全认证(提供复印件加盖原厂公章);13.配套1个硬件发射端 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 平板支架 | 国产 | 壁挂支架 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 辅材 | 音频线、电源线、视频线 | 套 | 1 |  |  |
| **会议扩音改造** |
| 1 | 同轴会议吸顶扬声器 |  | 1、6.5寸两分频同轴吸顶扬声器；2、额定功率：60W/16Ω；3、频率响应：100Hz-20KHz；4、灵敏度：90dB；5、连续声压级：108dB；6、最大声压级：111dB；7、辐射角度：H110°×V110°；8、吸顶开孔尺寸：φ224mm。 | 只 | 4 |  |  |
| 2 | 反馈抑制器 |  | 1 .采用双DSP设计， 内置18段A、B双通道高精度数字限波器， 可精准找到啸叫的频率点而将其消除， 同时兼具自动移相移频功能， 啸叫抑制能力超强。2 .配备双12段参量均衡， 高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。3 .线路输入输出，默认是0dB输入，0dB输出。4 .配备12个场景保存调用功能，可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 音频线 | 国产 | 音频线RVS-2\*1.5 | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 辅材 | 国产 | 扎带、线管等 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 会议桌玻璃盖板 | 国产 | 定制磨砂钢化玻璃200cm\*50cm\*0.8cm | 块 | 3 |  |  |
| 6 | 安装调试 | 套 | 2 |  |  |
| **会议室宣传板** |
| 1 | 党建墙 | 国产 | 1.5厘米雪弗板粘合1毫米水晶板（亮面）；4米\*2米 | m2 | 8 |  |  |
| 2 | 党建隔墙 | 定做 | 隔墙5\*3.5m，钢龙骨，免漆板面、右侧墙面补平，加矮设备柜（类似于小电视柜） | m2 | 17.5 |  |  |
| 3 | 党组织工作制度、中国共产党廉洁自律准则 | 国产 | 5毫米KT板+车贴+覆膜， 2.3米\*1.2米 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 党委议事规则、人事任免事项 | 国产 | 5毫米KT板+车贴+覆膜，1.6米\*1.0米2.3米\*1.2米 | 块 | 2 |  |  |
| **总计** |  |
| 注：标“★”参数需按要求提供证明材料，未提供的按废标处理； |